**Ek-12**

**YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ TARAFINDAN KULLANILACAK**

**ÖZEL TİPTE MÜHRÜN ÖZELLİKLERİ**

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 56 ncı ve 83 üncü maddelerinde belirtilen mühürler, güncel ISO/PAS 17712 standardında belirtilen yüksek güvenlikli mühür niteliklerine ek olarak en az aşağıdaki özellikleri ve teknik şartları taşır:

**(a) Temel özellikler:**

Mühürlerin:

1. Normal kullanımda sağlam kalması;
2. Kolayca kontrol edilebilir ve tanınabilir olması;
3. Her türlü kırma ve çıkarmanın çıplak gözle görülebilir izler bırakacak şekilde imal edilmiş olması;
4. Tek bir kullanım için tasarlanmış olması; veya birden fazla kullanım amaçlanıyorsa, her kullanıldığında açık ve farklı bir kimlik işareti verilebilecek şekilde tasarlanmış olması;
5. Kimlik işaretlerinin bulunması

 gereklidir.

**(b) Teknik şartlar:**

1. Mühürlerin şekli ve boyutları, kullanılan mühürleme yöntemine göre değişebilir, ancak boyutlar kimlik işaretinin kolayca okunmasına olanak verecek şekilde olmalıdır.
2. Mühürlerin kimlik işaretlerinin, sahtesinin yapılması imkansız ve taklit edilmesi zor olmalıdır.
3. Kullanılan malzeme, kaza sonucu kırılmaya dirençli ve tespit edilemeyecek sahte veya yeniden kullanımı önleyecek şekilde olmalıdır.